|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**Капитан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование судна) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (Ф.И.О.)  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.  |  **УТВЕРЖДАЮ** Технический директор АО «НСРЗ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Холодилов Е.Ю. (Ф.И.О.)  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.   |

**П Л А Н**

**действий дежурных сил спасательного обеспечения**

 **завода при авариях на ремонтируемых судах**

**Е.1 Действия диспетчера завода:**

**При пожаре на ремонтируемом судне, при поступлении воды в отсеки ремонтируемого судна или нарастании на нем крена свыше 5° и дифферента свыше 1°, при аварийном затоплении дока с находящимся в нём судном**

Докладывает о пожаре на ремонтируемом судне:

- руководству завода (телефон: **69 88 54 (факс)** или  **62 20 57, 8 984-157-62-01**).

- руководство судна (телефон: указать номер );

* + 1. **При получении сообщения о пожаре** в первую очередь связывается с пожарной охраной города (ЦППС ФГКУ «1 отряд ФПС по Приморскому краю») по телефонам:

 **01 или 8 (4236) 62 53 61, (101 с мобильного)**  и информирует о месте и времени пожара, возможной опасности для жизни людей, опасности взрыва, отравления, заражения, предполагаемых масштабах и кратчайшем маршруте движения техники, а также свою Фамилию И.О. и номер телефона для обратной связи.

* 1. **В случае аварийного затопления ремонтируемого судна или дока** связывается с пожарной охраной города (ЦППС ФТКУ «1отряд ФПС по Приморскому краю») для привлечения сил и средств к ликвидации аварии.
	2. Оповещает о пожаре дежурных специалистов завода, согласно списку оповещения должностных лиц. Поддерживает связь с вахтенным дежурным ремонтируемого судна, дока.
	3. Вызывает к месту стоянки аварийного судна дежурного электрика завода (телефон:  **8 914 708 87 51 или 69 90 54**).
	4. Информирует дежурного слесаря-сантехника (телефон:  **8 914 716 57 92**).
	5. Принимает меры к наращиванию сил и средств по ликвидации пожара

**Е.2 Действия строителя кораблей:**

 **При пожаре на ремонтируемом судне, при поступлении воды в отсеки ремонтируемого судна или нарастании на нем крена свыше 5° и дифферента свыше 1°, при аварийном затоплении дока с находящимся в нём судном.**

* 1. Организует эвакуацию работников завода с судна.
	2. По указанию командира аварийного судна, а при аварии дока – докмейстера, привлекает работников завода к обеспечению работ по борьбе с пожаром или аварией.

2.3 По прибытию к месту пожара или аварийному судну старшего оперативного должностного лица Находкинского местного гарнизона пожарной охраны, действует по его указаниям.

**Е.3 Действия Находкинского местного гарнизона пожарной охраны:**

 **При пожаре на ремонтируемом судне**

1. Диспетчер ЦППС ФГКУ «1 отряда ФПС по Приморскому краю, получив сообщение о пожаре на судне, находящемся на ремонте в заводе, направляет к месту

пожара силы и средства в соответствии с Расписанием выезда подразделений пожарной охраны по рангу пожара № 2.

1. По прибытию к месту пожара старшее оперативное должностное лицо Находкинского местного гарнизона пожарной охраны принимает руководство по тушению пожара и под его руководством личный состав пожарной охраны, участвующей в тушении пожара, а также аварийно-спасательная группа (АСГ) аварийного судна тушат пожар.
2. В случае наращивания сил и средств по ликвидации пожара дежурные боевых расчетов пожарной части прибывают на пожарных машинах к месту пожара, командиры расчетов докладывают руководителю борьбы с пожаром о прибытии расчетов и под его руководством тушат пожар.

 **При поступлении воды в отсеки ремонтируемого судна или нарастании на нем крена свыше 5° и дифферента свыше 1°.**

1. По прибытию к месту стоянки судна старшее оперативное должностное лицо Находкинского местного гарнизона пожарной охраны принимает руководство и под его руководством организуется откачка воды из затопляемых отсеков. При необходимости принимает меры к наращиванию сил и средств по борьбе за живучесть судна.

**Е. 4 Действия дежурного электрика завода:**

 **При пожаре на ремонтируемом судне.**

* 1. Обесточивает горящее или находящееся под угрозой возгорания электрооборудование завода. По указанию руководителя борьбы с пожаром отключает подачу электроэнергии на аварийное судно.

 **При поступлении воды в отсеки ремонтируемого судна или нарастании на нем крена свыше 5° и дифферента свыше 1°**

* 1. Обесточивает затопленное или находящее под угрозой затопления электрооборудование завода, расположенное на аварийном судне.
	2. По указанию руководителя борьбы с аварией отключает подачу электроэнергии на аварийное судно

 **При аварийном затоплении дока с находящимся в нём судном.**

* 1. Обесточивает затопленное или находящееся под угрозой затопления электрооборудование завода, расположенное на стапель-палубе дока.
	2. По указанию руководителя борьбы с поступлением воды в док отключает подачу электроэнергии на корабли/суда, стоящие в доке.
	3. Обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии на док для работы водоотливных и осушительных насосов.

**Е. 5 Действия дежурного слесаря-сантехника завода:**

 **При пожаре на ремонтируемом судне**

1. Включает насосы и обеспечивает бесперебойную подачу воды по пожарной системе завода к месту стоянки аварийного судна.
2. Поддерживает связь с диспетчером завода.
3. Действует согласно инструкции дежурного слесаря-сантехника.

 **При аварийном затоплении дока с находящимся в нём судном**

1. Обеспечивает бесперебойную работу насосов на осушение дока.
2. Поддерживает связь с диспетчером завода.
3. Действует согласно инструкции дежурного слесаря-сантехника

ПЛАН СОСТАВИЛ:

Заместитель руководителя ООТТ и ПБ АО «НСРЗ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Бродникова О.И. /