|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ АО «НСРЗ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. | **УТВЕРЖДАЮ**  Капитан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. |

**П Л А Н**

**борьбы за живучесть судна в период ремонта**

**в АО «Находкинский судоремонтный завод»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Характер**  **аварии** | **Действия личного состава дежурной и вахтенной служб соединения и дежурных сил спасательного обеспечения завода** | **Средства обеспечения** | **Средства**  **оповещения и связи** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | Пожар на судне или вблизи судна | Вахтенный дежурный аварийного судна объявляет аварийную тревогу личному составу судну и совместно стоящих судов.  Личный состав дежурной и вахтенной служб аварийного судна действует по ликвидации пожара согласно судовым инструкциям ВР-1 или ВР- 2  Диспетчер, вызывает к аварийному судну пожарные автомашины города и дежурные силы поисково-спасательной службы ВМБ, докладывает об аварии руководству судна, устанавливает связь с дежурным по аварийному судну согласно пункта **Е.1 «**Плана действий дежурных сил спасательного обеспечения завода при авариях на ремонтируемых судах»  Дежурные силы спасательного обеспечения завода при ликвидации пожара действуют согласно пунктов **Е.1, Е.4, Е.5** «Плана действий дежурных сил спасательного обеспечения завода при авариях на ремонтируемых судах»  Капитан судна (руководитель тушения пожара - РТП) руководит действиями АСГ соседних судов и работников завода, оказывающих помощь аварийному судну. По прибытию старшего оперативного лица Находкинского местного гарнизона пожарной охраны передает ему руководство по тушению пожара.  Работники завода на судне с объявлением пожарной тревоги покидают судно согласно плану эвакуации, сосредотачиваются в районе стоянки аварийного судна и действуют по указанию строителя кораблей, согласно пункта **Е.2 «**Плана действий дежурных сил спасательного обеспечения завода при авариях на ремонтируемых судах». | Системы и средства пожаротушения судна  Первичные средства пожаротушения постов противопожарного имущества в месте стоянки аварийного судна  Пожарная техника Находкинского местного гарнизона пожарной охраны с боевыми расчетами по рангу пожара № 2 | Судовая трансляционная сеть  Звонковая сигнализация вызова дежурных по судну  Телефонная проводная и мобильная связь  Стационарные и переносные радиостанции |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 2 | Поступле-ние воды в отсеки судна (или нарастание крена или дифферен-та) | Вахтенный дежурный аварийного судна объявляет аварийную тревогу личному составу судну и совместно стоящих судов  Личный состав дежурной и вахтенной служб аварийного судна действует по ликвидации поступления воды согласно судовым инструкциям ВР-3 или по борьбе с креном и дифферентом ВР-4, а также совместно с АСГ стоящих судов координируют свои действия по ликвидации поступления воды  Диспетчер завода вызывает к аварийному судну пожарные автомашины города и дежурные силы поисково-спасательной службы ВМБ, докладывает об аварии руководству судна, устанавливает связь с дежурным по аварийному судну согласно пункта **Е.1 «**Плана действий дежурных сил спасательного обеспечения завода при авариях на ремонтируемых судах»  Дежурные силы спасательного обеспечения завода при ликвидации поступления воды в отсеки судна (нарастание крена, дифферента) действуют согласно пунктов **Е.4, Е.5 «**Плана действий дежурных сил спасательного обеспечения завода при авариях на ремонтируемых судах»  Капитан судна (руководитель борьбы за живучесть судна) руководит действиями АСГ соседних судов и работников завода, оказывающих помощь аварийному судну.  Работники завода на судне с объявлением аварийной тревоги покидают судно согласно плану эвакуации, сосредотачиваются в районе стоянки аварийного судна и действуют по указанию строителя кораблей, согласно пункта **Е.2 «**Плана действий дежурных сил спасательного обеспечения завода при авариях на ремонтируемых судах». | АСГ совместно стоящих судов, кораблей и дежурных сил спасательного обеспечения завода  Судовыеводоотливные и осушительные средства, средства заделки пробоин, воздух высокого давления  Переносные водоотливные средства для откачки воды  Пожарная техника Находкинского местного гарнизона пожарной охраны с боевыми расчетами | Судовая трансляционная сеть  Звонковая сигнализация вызова дежурных по судну  Телефонная проводная и мобильная связь  Стационарные и переносные радиостанции |
|  | Аварийное затопление дока | Вахтенный дежурный судна, стоящего в доке объявляет аварийную тревогу личному составу судну  Личный состав дежурной и вахтенной служб судна действует по ликвидации поступления воды согласно инструкции ВР-5  Диспетчер завода докладывает об аварийном затоплении дока руководству судна, устанавливает связь с дежурным по судну, стоящему в доке  Дежурные силы спасательного обеспечения завода при ликвидации аварийного затопления дока действуют согласно пунктов **Е.4, Е.5 «**Плана действий дежурных сил спасательного обеспечения завода при  авариях на ремонтируемых судах»  Команда дока запускает штатные водоотливные средства, в т.ч. с использованием собственных дизель-генераторов, принимает меры к герметизации затопляемых отсеков  Работники завода на судне с объявлением аварийной тревоги покидают судно согласно плану эвакуации, располагаются на башнях дока и действуют по указанию строителя кораблей , согласно пункта **Е.2 «**Плана действий дежурных сил спасательного обеспечения завода при авариях на ремонтируемых судах». | Судовые водоотливные и осушительные средства, средства герметизации, воздух высокого давления, аварийно-спасательное имущество  Водоотливные и осушительные насосы, дизель-генератор дока  Пожарная техника Находкинской пожарной охраны с боевыми расчетами | Судовая трансляционная сеть  Звонковая сигнализация вызова дежурных по судну  Телефонная проводная и мобильная связь  Стационарные и переносные радиостанции |

Ст. механик / .

( подпись, фамилия)

Строитель кораблей АО «НСРЗ» / /

(наименование завода) (подпись, фамилия)

Заместитель руководителя ООТТ и ПБ АО «НСРЗ» / Бродникова О.И. /

(наименование завода) (подпись, фамилия)